

**УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ!**

**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В период уборкИ зерновых культур и заготовки кормов.**

***(ПП РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)***

Перед созреванием колосовых культур **хлебные поля** в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть **обкошены и опаханы** шириной **не менее 4 метров**.

- Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров.

 Между участками делаются **прокосы шириной не менее 8 метров**. Скошенные зерновые немедленно убираются.

 Посредине прокосов делается **пропашка шириной не менее 4 метров**.

- Временные полевые станы необходимо располагать **не ближе 100 метров** от зерновых массивов, токов и др.

- **Площадки** полевых станов и **зернотоков** должны опахиваться полосой шириной **не менее 4 метров**.

- При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров должен быть **трактор с плугом.**

- **Запрещается выжигание** сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

 **В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:**

- **курить** вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

- использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), **имеющие неисправности**, которые могут послужить причиной пожара;

- использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) **без капотов** или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

- использовать в работе уборочные агрегаты, моторную технику **без искрогасителей**, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения;

- **заправлять** уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях **вне специальных площадок**, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

 В период уборки **радиаторы** двигателей, **валы битеров, соломонабивателей**, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей **должны очищаться** от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но **не реже 2 раз за смену**.

**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ**

**101 или 112 и ПРИНЯТЬ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ К ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА ВОЗГАРАНИЯ.**